* Golden\_sample (EXCEL)

空機無負載驗證重複度

共五組資料，有去對每組MCP綱要彎下去的時候的馬達角度去歸零，造成手指往回拉時最後有些數據變成負的。

3/24

* 0324\_test (EXCEL)

Subject: 羅姐

共有四組資料(馬達動0-170度)：

1. 手上機台，放鬆
2. 微微出力 (在DIP以及PIP要連動的區域出力感覺會不一樣)
3. 較重出力
4. 空機無負載

* 0329 (EXCEL)

兩個CYCLE的數據

1. 正常運作0->170->0
2. 不連續運作跑完一個CYCLE，以每10度為一個CHECK POINT